***При заказе просьба указывать перекачиваемую жидкость и необходимость наличия взрывозащиты.***

**Асинхронные трехфазные и взрывозащищенные (ВЗИ) эл. двигатели, напряжение 220/380 В.**

**Однофазные конденсаторные, напряжение 220В. Частота вращения 2900 об/мин**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Марка насоса** | **Подача (м3/ч)** | **Напор (м)** | **Цена с НДС эл.дв. 220В** | **Цена с НДС ВЗИ эл.дв. 380В** | **Цена с НДС эл.дв. 380В** |
| ЦНЛ 15/60-0,09/2 | 1,0 | 0,75 | 45108 | - | 41249 |
| ЦНЛ 15/65-0,12/2 | 1,5 | 2,0 | 45127 | - | 41484 |
| ЦНЛ 15/70-0,18/2 | 2,2 | 4,2 | 45800 | - | 41941 |
| ЦНЛ 15/80-0,25/2 | 3,0 | 6,5 | 46637 | - | 42779 |
| ЦНЛ 20/70-0,18/2 | 3,0 | 4,5 | 55810 | - | 51150 |
| ЦНЛ 20/80-0,25/2 | 4,0 | 6,0 | 56750 | - | 51880 |
| ЦНЛ 20/85-0,37/2 | 7,5 | 7,0 | 57509 | 62139 | 52639 |
| ЦНЛ 20/90-0,55/2 | 6,0 | 10 | 57979 | 63075 | 53108 |
| ЦНЛ 25/70-0,18/2 | 3,5 | 6,0 | 57430 | - | 52771 |
| ЦНЛ 25/80-0,25/2 | 4,5 | 6,0 | 57900 | - | 53242 |
| ЦНЛ 25/85-0,37/2 | 6,3 | 3,5 | 60108 | 65769 | 55450 |
| ЦНЛ 25/90-0,37/2 | 6,5 | 8,0 | 60294 | 65835 | 55635 |
| ЦНЛ 25/100-0,55/2 | 10,0 | 10,5 | 61004 | 66880 | 56346 |
| ЦНЛ 32/80-0,55/2 | 8,0 | 8,0 | 81917 | 89298 | 77174 |
| ЦНЛ 32/90-0,75/2 | 8,0 | 12,0 | 84181 | 91475 | 79522 |
| ЦНЛ 32/100-1,1/2 | 12,5 | 16,5 | 85115 | 92239 | 80456 |
| ЦНЛ 32/105-1,5/2 | 16,0 | 18,0 | 89591 | 98119 | 84932 |
| ЦНЛ 32/110-2,2/2 | 16,5 | 20,0 | 90455 | 98507 | 85796 |
| ЦНЛ 40/90-0,75/2 | 9,0 | 12,5 | 85331 | 95176 | 80673 |
| ЦНЛ 40/100-1,1/2 | 14,0 | 13,0 | 85542 | 96226 | 80885 |
| ЦНЛ 40/110-1,5/2 | 15,0 | 16,0 | 91381 | 99649 | 86724 |
| ЦНЛ 40/115-1,5/2 | 17,0 | 18,0 | 91407 | 99860 | 86748 |
| ЦНЛ 40/125-2,2/2 | 19,0 | 22,0 | 91797 | 102219 | 87138 |
| ЦНЛ 50/100-0,75/2 | 15,0 | 11,0 | 93172 | 102670 | 88514 |
| ЦНЛ 50/115-1,1/2 | 17,0 | 12,0 | 94819 | 103800 | 90160 |
| ЦНЛ 50/125-1,5/2 | 21,0 | 18,0 | 97744 | 104693 | 93085 |
| ЦНЛ 50/130-2,2/2 | 25,0 | 19,0 | 98480 | 107382 | 93822 |
| ЦНЛ 50/140-3,0/2 | 28,0 | 21,0 | - | 109280 | 100093 |
| ЦНЛ 50/150-4,0/2 | 30,0 | 25,0 | - | 115327 | 107287 |
| ЦНЛ 50/160-4,0/2 | 30,0 | 26,0 | - | 115481 | 107287 |
| ЦНЛ 50/160-5,5/2 | 32,0 | 26,0 | - | 117099 | 110156 |
| ЦНЛ 50/180-5,5/2 | 32,0 | 28,0 | - | 117540 | 110156 |
| ЦНЛ 65/115-1,1/2 | 16,0 | 10,0 | 97667 | 107788 | 93008 |
| ЦНЛ 65/125-1,5/2 | 18,0 | 16,0 | 98481 | 110367 | 93822 |
| ЦНЛ 65/136-2,2/2 | 25,0 | 18,0 | 99968 | 110899 | 95310 |
| ЦНЛ 65/140-3,0/2 | 30,0 | 20,0 | - | 114607 | 102016 |
| ЦНЛ 65/145-4,0/2 | 34,0 | 24,0 | - | 120375 | 111735 |
| ЦНЛ 65/150-5,5/2 | 35,0 | 26,0 | - | 126678 | 113438 |
| ЦНЛ 80/140-3,0/2 | 30,0 | 23,0 | - | 139328 | 131432 |
| ЦНЛ 80/150-4,0/2 | 33,0 | 26,0 | - | 143523 | 133700 |
| ЦНЛ 80/160-5,5/2 | 37,0 | 30,0 | - | 150436 | 136196 |
| ЦНЛ 80/170-7,5/2 | 40,0 | 31,0 | - | 167142 | 160365 |
| ЦНЛ 100/190-7,5/2 | 46,0 | 30,0 | - | 223138 | 206141 |
| ЦНЛ 100/190-11,0/2 | 50,0 | 32,0 | - | 253875 | 222636 |
| ЦНЛ 125/185-11,0/2 | 100,0 | 30,0 | - | 260983 | 241725 |
| ЦНЛ 125/200-11,0/2 | 105,0 | 30,0 | - | 261736 | 242488 |
| ЦНЛ 150/200-15,0/2 | 150,0 | 30,0 | - | 346643 | 314055 |
| ЦНЛ 150/250-18,5/2 | 200,0 | 32,0 | - | 421262 | 378215 |

**Асинхронные трехфазные и взрывозащищенные (ВЗИ) эл. двигатели, напряжение 220/380 В.**

**Однофазные конденсаторные, напряжение 220В. Частота вращения 1450 об/мин**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Марка насоса** | **Подача (м3/ч)** | **Напор (м)** | **Цена с НДС эл.дв. 220В** | **Цена с НДС ВЗИ эл.дв. 380В** | **Цена с НДС эл.дв. 380В** |
| ЦНЛ 25/80-0,12/4 | 2,0 | 0,9 | 57406 | - | 52747 |
| ЦНЛ 25/90-0,18/4 | 3,0 | 1,0 | 58178 | - | 53518 |
| ЦНЛ 25/100-0,25/4 | 4,0 | 2,0 | 59400 | 59791 | 54742 |
| ЦНЛ 25/105-0,37/4 | 5,0 | 2,5 | 60284 | 60800 | 55626 |
| ЦНЛ 32/90-0,55/4 | 4,0 | 3,5 | 85334 | 80445 | 80676 |
| ЦНЛ 32/100-0,75/4 | 6,3 | 4,0 | 87481 | 83001 | 82822 |
| ЦНЛ 32/110-1,1/4 | 6,0 | 4,5 | 89834 | 89552 | 85175 |
| ЦНЛ 40/90-0,55/4 | 7,0 | 2,5 | 86116 | 89190 | 81457 |
| ЦНЛ 40/100-0,75/4 | 9,8 | 2,8 | 86245 | 91487 | 81576 |
| ЦНЛ 40/110-1,1/4 | 11,0 | 3,0 | 91213 | 92432 | 86556 |
| ЦНЛ 40/115-1,1/4 | 12,5 | 4,0 | 91108 | 93090 | 86889 |
| ЦНЛ 40/125-1,5/4 | 13,5 | 4,8 | 94838 | 94355 | 90176 |
| ЦНЛ 50/115-0,55/4 | 12,6 | 4,5 | 93157 | 96800 | 88497 |
| ЦНЛ 50/125-0,75/4 | 14,0 | 5,0 | 94655 | 99176 | 89996 |
| ЦНЛ 50/140-0,75/4 | 15,0 | 6,0 | 95975 | 99616 | 91317 |
| ЦНЛ 50/150-1,1/4 | 17,0 | 7,0 | 98027 | 100943 | 93361 |
| ЦНЛ 50/160-1,1/4 | 18,5 | 7,5 | 97667 | 101528 | 93010 |
| ЦНЛ 50/170-1,5/4 | 22,3 | 8,5 | 99160 | 101781 | 94501 |
| ЦНЛ 50/180-2,2/4 | 24,0 | 11,0 | 106080 | 105948 | 100091 |
| ЦНЛ 65/125-0,55/4 | 15,0 | 4,0 | 97667 | 106603 | 93007 |
| ЦНЛ 65/140-0,75/4 | 20,0 | 4,8 | 98481 | 108596 | 93822 |
| ЦНЛ 65/145-1,1/4 | 23,0 | 5,0 | 99792 | 109802 | 95134 |
| ЦНЛ 65/150-1,5/4 | 25,0 | 6,0 | 101099 | 110367 | 96440 |
| ЦНЛ 80/140-0,75/4 | 22,0 | 5,8 | 116260 | 115861 | 111606 |
| ЦНЛ 80/150-1,1/4 | 25,0 | 6,5 | 116072 | 119049 | 111744 |
| ЦНЛ 80/155-1,5/4 | 30,0 | 7,3 | 119502 | 135948 | 113512 |
| ЦНЛ 80/160-2,2/4 | 32,0 | 10,0 | 137423 | 141017 | 131432 |
| ЦНЛ 100/190-5,5/4 | 38,0 | 18,0 | - | 223139 | 206148 |
| ЦНЛ 125/205-5,5/4 | 80,0 | 20,0 | - | 242536 | 215642 |
| ЦНЛ 125/215-7,5/4 | 100,0 | 14,0 | - | 247905 | 227241 |
| ЦНЛ 125/225-11,0/4 | 110,0 | 14,0 | - | 255547 | 232686 |
| ЦНЛ 150/250-7,5/4 | 130,0 | 16,0 | - | 321214 | 308704 |
| ЦНЛ 150/270-11,0/4 | 200,0 | 14,0 | - | 356461 | 326954 |