|  |
| --- |
| **Асинхронные трехфазные и взрывозащищенные (ВЗИ) эл. двигатели, напряжение 220/380 В. Однофазные конденсаторные, напряжение 220В. Частота вращения 2900 об/мин** |
| ***При заказе просьба указывать перекачиваемую жидкость и необходимость наличия взрывозащиты.*** |  |
| **Марка насоса** | **Подача (м3/ч)** | **Напор (м)** | **Цена с НДС эл.дв. 220В** | **Цена с НДС** | **Цена с НДС эл.дв. 380В** |
| ЦНЛ 15/60-0,09/2 | 1,0 | 0,75 | 42960 | - | 39285 |
| ЦНЛ 15/65-0,12/2 | 1,5 | 2,0 | 43184 | - | 39509 |
| ЦНЛ 15/70-0,18/2 | 2,2 | 4,2 | 43619 | - | 39944 |
| ЦНЛ 15/80-0,25/2 | 3,0 | 6,5 | 44417 | - | 40742 |
| ЦНЛ 20/70-0,18/2 | 3,0 | 4,5 | 50736 | - | 46500 |
| ЦНЛ 20/80-0,25/2 | 4,0 | 6,0 | 51591 | - | 47164 |
| ЦНЛ 20/85-0,37/2 | 7,5 | 7,0 | 52281 | 56490 | 47854 |
| ЦНЛ 20/90-0,55/2 | 6,0 | 10 | 52708 | 57341 | 48280 |
| ЦНЛ 25/70-0,18/2 | 3,5 | 6,0 | 52209 | - | 47974 |
| ЦНЛ 25/80-0,25/2 | 4,5 | 6,0 | 52637 | - | 48402 |
| ЦНЛ 25/85-0,37/2 | 6,3 | 3,5 | 54644 | 59790 | 50409 |
| ЦНЛ 25/90-0,37/2 | 6,5 | 8,0 | 54813 | 59850 | 50578 |
| ЦНЛ 25/100-0,55/2 | 10,0 | 10,5 | 55458 | 60800 | 51224 |
| ЦНЛ 32/80-0,55/2 | 8,0 | 8,0 | 74470 | 81180 | 70158 |
| ЦНЛ 32/90-0,75/2 | 8,0 | 12,0 | 76528 | 83159 | 72293 |
| ЦНЛ 32/100-1,1/2 | 12,5 | 16,5 | 77377 | 83854 | 73142 |
| ЦНЛ 32/105-1,5/2 | 16,0 | 18,0 | 81446 | 89199 | 77211 |
| ЦНЛ 32/110-2,2/2 | 16,5 | 20,0 | 82232 | 89552 | 77997 |
| ЦНЛ 40/90-0,75/2 | 9,0 | 12,5 | 77574 | 86524 | 73339 |
| ЦНЛ 40/100-1,1/2 | 14,0 | 13,0 | 77766 | 87478 | 73532 |
| ЦНЛ 40/110-1,5/2 | 15,0 | 16,0 | 83074 | 90590 | 78840 |
| ЦНЛ 40/115-1,5/2 | 17,0 | 18,0 | 83097 | 90782 | 78862 |
| ЦНЛ 40/125-2,2/2 | 19,0 | 22,0 | 83452 | 92926 | 79217 |
| ЦНЛ 50/100-0,75/2 | 15,0 | 11,0 | 84702 | 93337 | 80467 |
| ЦНЛ 50/115-1,1/2 | 17,0 | 12,0 | 86199 | 94364 | 81964 |
| ЦНЛ 50/125-1,5/2 | 21,0 | 18,0 | 88858 | 95175 | 84623 |
| ЦНЛ 50/130-2,2/2 | 25,0 | 19,0 | 89528 | 97620 | 85293 |
| ЦНЛ 50/140-3,0/2 | 28,0 | 21,0 | - | 99345 | 90994 |
| ЦНЛ 50/150-4,0/2 | 30,0 | 25,0 | - | 104843 | 97534 |
| ЦНЛ 50/160-4,0/2 | 30,0 | 26,0 | - | 104983 | 97534 |
| ЦНЛ 50/160-5,5/2 | 32,0 | 26,0 | - | 106454 | 100142 |
| ЦНЛ 50/180-5,5/2 | 32,0 | 28,0 | - | 106854 | 100142 |
| ЦНЛ 65/115-1,1/2 | 16,0 | 10,0 | 88788 | 98080 | 84553 |
| ЦНЛ 65/125-1,5/2 | 18,0 | 16,0 | 89528 | 100334 | 85293 |
| ЦНЛ 65/136-2,2/2 | 25,0 | 18,0 | 90880 | 100817 | 86646 |
| ЦНЛ 65/140-3,0/2 | 30,0 | 20,0 | - | 104188 | 92742 |
| ЦНЛ 65/145-4,0/2 | 34,0 | 24,0 | - | 109432 | 101577 |
| ЦНЛ 65/150-5,5/2 | 35,0 | 26,0 | - | 115162 | 103126 |
| ЦНЛ 80/140-3,0/2 | 30,0 | 23,0 | - | 126662 | 119484 |
| ЦНЛ 80/150-4,0/2 | 33,0 | 26,0 | - | 130475 | 121545 |
| ЦНЛ 80/160-5,5/2 | 37,0 | 30,0 | - | 136760 | 123815 |
| ЦНЛ 80/170-7,5/2 | 40,0 | 31,0 | - | 151947 | 145787 |
| ЦНЛ 100/190-7,5/2 | 46,0 | 30,0 | - | 202853 | 187401 |
| ЦНЛ 100/190-11,0/2 | 50,0 | 32,0 | - | 230795 | 202392 |
| ЦНЛ 125/185-11,0/2 | 100,0 | 30,0 | - | 237257 | 219750 |
| ЦНЛ 125/200-11,0/2 | 105,0 | 30,0 | - | 237942 | 220444 |
| ЦНЛ 150/200-15,0/2 | 150,0 | 30,0 | - | 315130 | 285505 |
| ЦНЛ 150/250-18,5/2 | 200,0 | 32,0 | - | 382965 | 343832 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Асинхронные трехфазные и взрывозащищенные (ВЗИ) эл. двигатели, напряжение 220/380 В. Однофазные конденсаторные, напряжение 220В. Частота вращения 1450 об/мин** |
| **Марка насоса** | **Подача (м3/ч)** | **Напор (м)** | **Цена с НДС эл.дв. 220В** | **Цена с НДС** | **Цена с НДС эл.дв. 380В** |
| ЦНЛ 25/80-0,12/4 | 2,0 | 0,9 | 52187 | - | 47952 |
| ЦНЛ 25/90-0,18/4 | 3,0 | 1,0 | 52889 | - | 48653 |
| ЦНЛ 25/100-0,25/4 | 4,0 | 2,0 | 54000 | 54355 | 49765 |
| ЦНЛ 25/105-0,37/4 | 5,0 | 2,5 | 54804 | 55273 | 50569 |
| ЦНЛ 32/90-0,55/4 | 4,0 | 3,5 | 77576 | 73132 | 73342 |
| ЦНЛ 32/100-0,75/4 | 6,3 | 4,0 | 79528 | 75456 | 75293 |
| ЦНЛ 32/110-1,1/4 | 6,0 | 4,5 | 81667 | 81411 | 77432 |
| ЦНЛ 40/90-0,55/4 | 7,0 | 2,5 | 78287 | 81082 | 74052 |
| ЦНЛ 40/100-0,75/4 | 9,8 | 2,8 | 78408 | 83170 | 74160 |
| ЦНЛ 40/110-1,1/4 | 11,0 | 3,0 | 82921 | 84029 | 78688 |
| ЦНЛ 40/115-1,1/4 | 12,5 | 4,0 | 82825 | 84627 | 78990 |
| ЦНЛ 40/125-1,5/4 | 13,5 | 4,8 | 86212 | 85777 | 81978 |
| ЦНЛ 50/115-0,55/4 | 12,6 | 4,5 | 84688 | 88000 | 80452 |
| ЦНЛ 50/125-0,75/4 | 14,0 | 5,0 | 86050 | 90160 | 81815 |
| ЦНЛ 50/140-0,75/4 | 15,0 | 6,0 | 87250 | 90560 | 83015 |
| ЦНЛ 50/150-1,1/4 | 17,0 | 7,0 | 89115 | 91766 | 84874 |
| ЦНЛ 50/160-1,1/4 | 18,5 | 7,5 | 88788 | 92298 | 84555 |
| ЦНЛ 50/170-1,5/4 | 22,3 | 8,5 | 90145 | 92528 | 85910 |
| ЦНЛ 50/180-2,2/4 | 24,0 | 11,0 | 96437 | 96316 | 90992 |
| ЦНЛ 65/125-0,55/4 | 15,0 | 4,0 | 88788 | 96912 | 84552 |
| ЦНЛ 65/140-0,75/4 | 20,0 | 4,8 | 89528 | 98724 | 85293 |
| ЦНЛ 65/145-1,1/4 | 23,0 | 5,0 | 90720 | 99820 | 86485 |
| ЦНЛ 65/150-1,5/4 | 25,0 | 6,0 | 91908 | 100334 | 87673 |
| ЦНЛ 80/140-0,75/4 | 22,0 | 5,8 | 105691 | 105328 | 101460 |
| ЦНЛ 80/150-1,1/4 | 25,0 | 6,5 | 105520 | 108226 | 101585 |
| ЦНЛ 80/155-1,5/4 | 30,0 | 7,3 | 108638 | 123589 | 103193 |
| ЦНЛ 80/160-2,2/4 | 32,0 | 10,0 | 124930 | 128197 | 119484 |
| ЦНЛ 100/190-5,5/4 | 38,0 | 18,0 | - | 202854 | 187407 |
| ЦНЛ 125/205-5,5/4 | 80,0 | 20,0 | - | 220487 | 196038 |
| ЦНЛ 125/215-7,5/4 | 100,0 | 14,0 | - | 225368 | 206583 |
| ЦНЛ 125/225-11,0/4 | 110,0 | 14,0 | - | 232316 | 211533 |
| ЦНЛ 150/250-7,5/4 | 130,0 | 16,0 | - | 292013 | 280640 |
| ЦНЛ 150/270-11,0/4 | 200,0 | 14,0 | - | 324055 | 297231 |