|  |
| --- |
| **Насосы винтовые 1В** |
| **Наименование** | **Эл.дв.(кВт/об./мин.)** | **Исполнение** | **Подача, м3/час.** | **Давление, МПа** | **Высота с.всас., м** | **Цена, Руб.с НДС 2021 г.** |
| Насос 1В 6/5-5/5 | *б/дв.* |   | 5 | 0,5 | 6 | 42 079 |
| Насос 1В 6/5-5/5 | 3/1500 | *Общепром.* | 5 | 0,5 | 6 | 50 356 |
| Насос 1В 6/5-5/5 | 3/1500 | *ВЗИ* | 5 | 0,5 | 6 | 57 193 |
| Насос 1В 20/5-16/5 | *б/дв.* |   | 16 | 0,5 | 6 | 43 197 |
| Насос 1В 20/5-16/5 | 4/1500 | *Общепром.* | 16 | 0,5 | 6 | 52 548 |
| Насос 1В 20/5-16/5 | 4/1500 | *ВЗИ* | 16 | 0,5 | 6 | 58 310 |
| Насос 1В 20/10-16/10 | *б/дв.* |   | 16 | 1,0 | 6 | 51 385 |
| Насос 1В 20/10-16/10 без ЗИПа | *б/дв.* |   | 16 | 1,0 | 6 | 46 203 |
| Насос 1В 20/10-16/10 | 7,5/1500 | *Общепром.* | 16 | 1,0 | 6 | 68 637 |
| Насос 1В 20/10-16/10 | 7,5/1500 | *ВЗИ* | 16 | 1,0 | 6 | 85 004 |
| Насос 1В 20/10-16/10 | 11/1500 | *Общепром.* | 16 | 1,0 | 6 | 71 505 |
| Насос 1В 20/10-16/10 | 11/1500 | *ВЗИ* | 16 | 1,0 | 6 | 87 582 |
| Насос 1В 20/16-16/16 | *б/дв.* |   | 16 | 1,6 | 6 | 53 216 |
| Насос 1В 20/16-16/16 без ЗИПа | *б/дв.* |   | 16 | 1,6 | 6 | 46 902 |
| Насос 1В 20/16-16/16 | 15/1500 | *Общепром.* | 16 | 1,6 | 6 | 81 402 |
| Насос 1В 20/16-16/16 | 15/1500 | *ВЗИ* | 16 | 1,6 | 6 | 99 591 |

|  |
| --- |
| **Насосы ЦВС, ЭПНМ, НЦКГ, ЭВН, ФГС, ЭКН** |
| **Марка** | **Мощность, кВт** | **Перекачиваемая среда, температура, оС** | **Цена с НДС, руб. 2021 г.** |
| ЦВС 4/40 | 4 кВт | Морская (соленая), пресная и питьевая вода, до +80 С | 156 650 |
| ЦВС 10/40 | 5,5 кВт | Морская (соленая), пресная и питьевая вода, до +80 С | 144 683 |
| ЦВС 10/65 | 7,5 кВт | Морская (соленая), пресная и питьевая вода, до +80 С | 168 436 |
| ЭПНМ-2,0/70\* | 2,2 кВт | Питательная вода для судовых котлов, до +80 С | 237 775 |
| НЦКГ 2/40 | 3 кВт | Конденсат, дистиллят, морская вода, до +70 С | 144 858 |
| НЦКГ 4/40 | 3 кВт | Конденсат, дистиллят, морская вода, до +70 С | 144 858 |
| НЦКГ 6/40 | 3 кВт | Конденсат, дистиллят, морская вода, до +70 С | 144 858 |
| ЭВН 3/5 | 1,6 кВт | Льяльно-балластные воды, до +40 С | 132 047 |
| ЭВН 5/5 | 2 кВт | Льяльно-балластные воды, до +40 С | 134 516 |
| ФГС 25/14 | 2,2 кВт | Хозяйственно-бытовые и сточно-фекальные воды, до +55 С | 130 658 |
| ЭКН 10/40 | 2,7 кВт | Пресная вода, конденсат, до +160 | 310 860 |