|  |
| --- |
| **Вакуумные водокольцевые насосы АО «Вакууммаш»** |
| **Насосы вакуумные** | **Скорость откачки л/с / м3/ч** | **Остаточное давление мм. рт. ст.** | **Габаритные размеры (мм.)** | **Масса (кг)** | **Мощность кВт/об.мин** | **Цена руб. с НДС** |
| 3ВВН1 –3М | 58 / 210 | 750-75 | 1005х734х350 | 250 | 7,5/1500 | 140 280 |
| 3ВВН1 –6М | 110 / 396 | 750-75 | 1376х390х733 | 400 | 11/1500 | 198 240 |
| 3ВВН1 –12М | 210 / 720 | 750-75 | 1820х660х990 | 790 | 2281000 | 358 680 |
| 3ВВН1 –25 | 416 / 1500 | 750-75 | 2726х811х1406 | 2100 | 55/750 | 828 840 |
| 3ВВН1 –50 с эл/дв IР54 | 850 / 3060 | 750-75 | 3140х1050х1800 | 2750 | 110/600 | 1 677 120 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Водокольцевые вакуумные насосы нержавеющие АО «Вакууммаш»** |
| **Насосы вакуумные** | **Скорость откачки л/с / м3/ч** | **Остаточное давление мм. рт. ст.** | **Габаритные размеры (мм.)** | **Масса (кг)** | **Мощность кВт/об.мин** | **Цена руб. с НДС** |
| ЗВВН1-ЗМН | 58 / 210 | 750-75 | 1005х350х734 | 250 | 7,5/1500 | 385 800 |
| ЗВВН1-6МН | 110 / 396 | 750-75 | 1376х390х733 | 400 | 11/1500 | 572 040 |
| ЗВВН1-12МН | 210 / 720 | 750-75 | 1820х660х990 | 790 | 22/1000 | 838 560 |
| ЗВВН1-25Н | 416 / 1500 | 750-75 | 2726х811х1406 | 2100 | 55/750 | 2 210 760 |
| ЗВВН2-50Н с эл/дв IР55 | 850 / 3060 | 750-75 | 3140х1050х1800 | 2750 | 110/600 | 3 659 040 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Водокольцевые вакуумные насосы АО «Вакууммаш»** |
| **Насосы вакуумные** | **Скорость откачки л/с / м3/ч** | **Остаточное давление мм. рт. ст.** | **Габаритные размеры (мм.)** | **Масса (кг)** | **Мощность кВт/об.мин** | **Цена руб. с НДС** |
| 2ВВН1-ЗМ | 58 / 210 | 750-75 | 1005х734х350 | 250 | 7,5/1500 | 167 760 |
| 2ВВН1-6М | 110 / 396 | 750-75 | 1376х390х733 | 400 | 11/1500 | 228 720 |
| 2ВВН1-12М | 210 / 720 | 750-75 | 1820х660х990 | 790 | 22/1000 | 398 520 |
| 2ВВН1-25 | 416 / 1500 | 750-75 | 2726х811х1406 | 2100 | 55/750 | 876 720 |
| 2ВВН2-50 | 850 / 3060 | 750-75 | 3140х1050х1800 | 2750 | 110/600 | 1 829 520 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Водокольцевые вакуумные насосы нержавеющие АО «Вакууммаш»** |
| **Насосы вакуумные** | **Скорость откачки л/с / м3/ч** | **Остаточное давление мм. рт. ст.** | **Габаритные размеры (мм.)** | **Масса (кг)** | **Мощность кВт/об.мин** | **Цена руб. с НДС** |
| 2ВВН1-ЗМН | 58 / 210 | 750-75 | 1005х734х350 | 250 | 7,5/1500 | 435 240 |
| 2ВВН1-6МН | 110 / 396 | 750-75 | 1376х390х733 | 400 | 11/1500 | 645 720 |
| 2ВВН1-12МН | 210 / 720 | 750-75 | 1820х660х990 | 790 | 22/1000 | 914 760 |
| 2ВВН1-25Н | 416 / 1500 | 750-75 | 2726х811х1406 | 2100 | 55/750 | 2 286 960 |
| 2ВВН2-50Н | 850 / 3060 | 750-75 | 3140х1050х1800 | 2750 | 110/600 | 3 811 560 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Эжекторы к водокольцевым насосам АО «Вакууммаш»** |
| **Насосы вакуумные** | **Габаритные размеры (мм.)** | **Масса (кг)** | **Мощность кВт/об.мин** | **Цена руб. с НДС** |
| Эв-З | 380х100х135 | 8 |   | 68 640 |
| Эв-6 | 350х130х150 | 15 |   | 76 320 |
| Эв-12 | 750х235х210 | 18 |   | 87 000 |
| Эв-25 | 900х290х260 | 24 |   | 137 280 |
| Эв-50 | 1250х320х300 | 30 |   | 167 760 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Агрегаты на базе водокольцевых вакуумных насосов/ водокольцевой насос + эжектор) АО «Вакууммаш»** |
| **Насосы вакуумные** | **Скорость откачки л/с / м3/ч** | **Остаточное давление мм. рт. ст.** | **Габаритные размеры (мм.)** | **Масса (кг)** | **Мощность кВт/об.мин** | **Цена руб. с НДС** |
| ABB-3 (ЗВВН1-ЗМ+ ЭВ-ЗМ) | 25 / 90 | 750-10 | 1105х370х830 | 280 | 7,5/1500 | 221 880 |
| АВВ-6 (ЗВВН1-6М+ЭВ-6) | 50 / 180 | 750-10 | 1400х450х1050 | 415 | 11/1500 | 287 400 |
| ABB-12 (ЗВВН1-12М+ ЭВ-12) | 100 / 360 | 750-10 | 1920х660х1450 | 920 | 22/1000 | 465 000 |
| ABB-25 (ЗВВН1-25+ ЭВ-25) | 208 / 750 | 750-10 | 2750х900х1920 | 2130 | 55/750 | 943 080 |
| ABB-50 (ЗВВН1-50+ЭВ-50) | 416 / 1500 | 750-10 | 3140х1050х2550 | 2800 | 110/600 | 1 857 840 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Агрегаты на базе водокольцевых вакуумных насосов нержавеющие/водокольцевой насос + эжектор) АО «Вакууммаш»** |
| **Насосы вакуумные** | **Скорость откачки л/с / м3/ч** | **Остаточное давление мм. рт. ст.** | **Габаритные размеры (мм.)** | **Масса (кг)** | **Мощность кВт/об.мин** | **Цена руб. с НДС** |
| АВВ-ЗН (ЗВВН1-ЗМН+ ЭВ-ЗМН) | 25 / 90 | 750-10 | 1105х370х830 | 280 | 7,5/1500 | 505 440 |
| АВВ-6Н (3ВВН1-6МН+ЭВ-6Н) | 50 / 180 | 750-10 | 1400х450х1050 | 415 | 11/1500 | 722 160 |
| АВВ-12Н (ЗВВН1-12МН+ ЭВ-12Н) | 100 / 360 | 750-10 | 1920х660х1450 | 920 | 22/1000 | 1 004 040 |
| АВВ-25Н (ЗВВН1-25Н+ ЭВ-25Н) | 208 / 750 | 750-10 | 2750х900х1920 | 2130 | 55/750 | 2 421 840 |
| АВВ-50Н (ЗВВН2-50Н+ЭВ-50Н) | 416 / 1500 | 750-10 | 3140х1050х2550 | 2800 | 110/600 | 3 946 440 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Вакуумные пластинчато-роторные насосы АО «Вакууммаш»** |
| **Насосы вакуумные** | **Скорость откачки л/с / м3/ч** | **Остаточное давление мм. рт. ст.** | **Габаритные размеры (мм.)** | **Масса (кг)** | **Мощность кВт/об.мин** | **Цена руб. с НДС** |
| 2НВР-0,1ДМ (220В) | 0,12 / 0,4 | 6,7х10 -3 | 189х71х93 | 1,7 | 0,09/220В | 54 000 |
| 2НВР-4,5Д | 1,25 / 4.5 | 5х10 -3 | 340х135х210 | 10 | 0,25 | 59 820 |
| НВР-1,25Д | 1,25 / 4.5 | 5х10 -3 | 340х135х210 | 10 | 0,25 | 59 820 |
| 2НВР-5ДМ | 5,5 / 19.8 | 5х10 -3 | 555х170х280 | 26 | 0,55 | 88 140 |
| 2НВР-5ДМ1 | 5,5 / 19.8 | 5х10 -3 | 555х170х280 | 26 | 0,55 | 88 140 |
| НВР-16Д | 18 / 64 | 5х10 -3 | 790х265х415 | 72 | 2,2 | 183 900 |
| 2НВР-60Д | 17,5 / 60 | 5х10 -3 | 850х300х400 | 100 | 2,2 | 183 900 |
| 2НВР-90Д | 25 / 90 | 5х10 -3 | 850х300х400 | 100 | 2,2 | 214 500 |
| 2НВР-250Д | 63 / 250 | 5х10 -3 | 1080х330х526 | 210 | 5,5 | 318 660 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Маслоотделители (фильтры очистки выхлопа) для насосов типа НВР АО «Вакууммаш»** |
| **Насосы вакуумные** | **Габаритные размеры (мм.)** | **Масса (кг)** | **Мощность кВт/об.мин** | **Цена руб. с НДС** |
| 2МО-5 (Маслоотделитель для 2НВР-5ДМ1) | 86х144х217 | 2,5 |   | 13 800 |
| Адаптер для Маслоотделителя 2МО-5 (для 2НВР-5ДМ) |   |   |   | 4 700 |
| 2МО-90 (Маслоотделитель для 2НВР-60Д, 2НВР-90Д) | 92х140х230 | 5 |   | 21 360 |
| 2МО-250 (Маслоотделитель для 2НВР-250Д) | 207х255х614 | 12,5 |   | 51 960 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Насосы типа ДВН (Рутца) АО «Вакууммаш»** |
| **Насосы вакуумные** | **Скорость откачки л/с / м3/ч** | **Остаточное давление мм. рт. ст.** | **Габаритные размеры (мм.)** | **Масса (кг)** | **Мощность кВт/об.мин** | **Цена руб. с НДС** |
| НВД-200 (ДВН-50) | 50 / 180 | 1x10 -3 | 690х300х390 | 50 | 1,1 | 270 780 |
| НВД-600 (ДВН-150) | 150 / 540 | 1x10 -3 | 890х300х390 | 72 | 1,1 | 331 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Агрегаты вакуумные ротационные АО «Вакууммаш»** |
| **Насосы вакуумные** | **Скорость откачки л/с / м3/ч** | **Остаточное давление мм. рт. ст.** | **Габаритные размеры (мм.)** | **Масса (кг)** | **Мощность кВт/об.мин** | **Цена руб. с НДС** |
| АВД-50/5 (НВД-200+2НВР-5ДМ1) | 14 / 57 | 1х10 -3 | 690х455х758 | 105 | 1,65 | 394 812 |
| АВД-50/10 (НВД-200+НВСП-35+КВМ-25) | 14 / 57 | 1х10 -3 | 890х545х975 | 105 | 3,3 | 672 000 |
| АВД-50/16 (НВД-200+2НВР-60Д) | 14 / 57 | 1х10 -3 | 890х545х975 | 105 | 3,3 | 501 148 |
| АВД-50/25 (НВД-200+2НВР-90Д) | 14 / 57 | 1х10 -3 | 890х545х975 | 105 | 3,3 | 533 808 |
| АВД-150/25 (НВД-600+2НВР-90Д) | 44 / 155 | 1х10 -3 | 890х545х975 | 180 | 3,3 | 600 930 |
| АВД-150/63 (НВД-600+2НВР-250Д) | 44 / 155 | 1х10 -3 | 890х545х975 | 350 | 3,3 | 715 506 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Насосы вакуумные диффузионные паромасляные АО «Вакууммаш»** |
| **Насосы вакуумные** | **Скорость откачки л/с / м3/ч** | **Остаточное давление мм. рт. ст.** | **Габаритные размеры (мм.)** | **Масса (кг)** | **Мощность кВт/об.мин** | **Цена руб. с НДС** |
| НД-250 | 2700 | 2,25х10 -7 | 560х470х440 | 28 | 2,4 | 229 140 |
| НД-250Р | 2700 | 2,25х10 -7 | 580х475х445 | 33 | 2,4 | 229 140 |
| НД-400 | 7200 | 2,25х10 -7 | 785х630х530 | 58 | 4.8 | 358 380 |
| НД-400Р | 7200 | 2,25х10 -7 | 800х630х530 | 80 | 4.8 | 358 380 |
| НД-500 | 10800 | 2,25х10 -7 | 940х818х630 | 92 | 7,2 | 465 120 |
| НД-630 | 18000 | 2,25х10 -7 | 1130х1045х820 | 180 | 12 | 670 920 |
| НД-800 | 27000 | 2,25х10 -7 | 1450х1040х100 | 300 | 18 | 991 080 |
| НД-1000 | 45000 | 2,25х10 -7 | 1880х1290х1240 | 410 | 24 | 2 058 240 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Насосы вакуумные диффузионные паромасляные АО «Вакууммаш»** |
| **Насосы вакуумные** | **Скорость откачки л/с / м3/ч** | **Остаточное давление мм. рт. ст.** | **Габаритные размеры (мм.)** | **Масса (кг)** | **Мощность кВт/об.мин** | **Цена руб. с НДС** |
| НВДМ-100 | / 340 | 5х10 -7 | 275х170х310 | 6,5 | 0,5 | 96 120 |
| НВДМ-160 | / 700 | 5х10 -7 | 425х260х370 | 16 | 0,8 | 113 520 |
| НВДМ-250 | / 2350 | 5х10 -7 | 705х350х600 | 31,5 | 2,0 | 174 720 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Насосы вакуумные, бустерные, паромасляные АО «Вакууммаш»** |
| **Насосы вакуумные** | **Скорость откачки л/с / м3/ч** | **Остаточное давление мм. рт. ст.** | **Габаритные размеры (мм.)** | **Масса (кг)** | **Мощность кВт/об.мин** | **Цена руб. с НДС** |
| 2НВБМ-160 | / 800 | 1х10-3 | 515х465х1065 | 60 | 0,8 | 366 000 |
| 2НВБМ-250 | / 2500 | 1х10-3 | 740х590х1710 | 160 | 2,0 | 603 000 |
| 2НВБМ-400Р/6000 | / 6200 | 1х10-3 | 1150х910х2340 | 300 | 12,0 | 1 171 200 |
| 2НВБМ-630Р/18000 | / 18600 | 1х10-3 | 1680x1430x2700 | 1550 | 36,0 | 2 425 560 |
| 2НВБМ-900Р/18000 | / 18600 | 1х10-3 | 1150х910х2340 | 550 | 0 | 2 425 560 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Агрегаты высоковакуумные диффузионные паромасляные АО «Вакууммаш»** |
| **Насосы вакуумные** | **Скорость откачки л/с / м3/ч** | **Остаточное давление мм. рт. ст.** | **Габаритные размеры (мм.)** | **Масса (кг)** | **Мощность кВт/об.мин** | **Цена руб. с НДС** |
| АВДМ-100 | 130 | 5х10 -7 | 630х450х670 | 40 | 0,56 | 287 520 |
| АВДМ-160 | 310 | 5х10 -6 | 720х540х750 | 65 | 0,9 | 357 480 |
| АВДМ-250 | 870 |   | 780х780х1150 | 140 | 2,1 | 500 520 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ловушки азотные к насосам АВДМ АО «Вакууммаш»** |
| **Насосы вакуумные** | **Габаритные размеры (мм.)** | **Масса (кг)** | **Мощность кВт/об.мин** | **Цена руб. с НДС** |
| ЛА-100 | 100 | 2,6 |   | 87 000 |
| ЛА-160 | 160 | 4,2 |   | 129 600 |
| ЛА-250 | 250 | 8 |   | 138 000 |
| ЛА-400 | 400 |   |   | 206 400 |
| ЛА-630 | 630 | Снято с производства |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ловушки проточные к насосам НД АО «Вакууммаш»** |
| **Насосы вакуумные** | **Габаритные размеры (мм.)** | **Масса (кг)** | **Мощность кВт/об.мин** | **Цена руб. с НДС** |
| ЛП-250 | 250 | 16,5 |   | 125 040 |
| ЛП-250Р | 250 | 29 |   | 125 040 |
| ЛП-400 | 400 | 35 |   | 201 360 |
| ЛП-400Р | 400 | 39 |   | 201 360 |
| ЛП-500 | 500 | 41 |   | 225 720 |
| ЛП-630 | 630 | 68 |   | 312 600 |
| ЛП-800 | 800 | 97 |   | 423 840 |
| ЛП-1000 | 1000 | 150 |   | 594 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Спиральные вакуумные насосы НВСп АО «Вакууммаш»** |
| **Насосы вакуумные** | **Скорость откачки л/с / м3/ч** | **Остаточное давление мм. рт. ст.** | **Габаритные размеры (мм.)** | **Масса (кг)** | **Мощность кВт/об.мин** | **Цена руб. с НДС** |
| НВСп-4 1-ф. эл/дв nv25/16 | 1,2 / 4,32 | 0,022 | 465х252х306 |   | 0,25/1500 | 255 000 |
| НВСп-4 3-ф. эл/дв nv25/16 | 1,2 / 4,32 | 0,022 | 465х252х306 |   | 0,25/1500 | 246 000 |
| НВСп-12 1-ф. эл/дв nv25/16 | 3,5 / 12,6 | 7,5х10 -3 | 537 х 308 х 372 |   | 0,3/1500 | 333 000 |
| НВСп-12 3-ф. эл/дв nv25/16 | 3,5 / 12,6 | 7,5 х10 -3 | 537 х 308 х 372 |   | 0,3/1500 | 325 200 |
| НВСп-35 1-ф. эл/дв nv40/25 | 10,2 / 37 | 7,5 х10 -3 | 553 х 404 х 431 |   | 1.1/1500 | 449 100 |
| НВСп-35 3-ф. эл/дв nv40/25 | 10,2 / 37 | 7,5х10 -3 | 591 х 404 х 431 |   | 1.1/1500 | 433 620 |
| НВСп-60 1-ф. эл/дв nv40/40 | 17,5 / 60 | 7,5х10 -3 | 591 х 404 х 431 | 45 | 1.5/1500 | 678 000 |
| НВСп-60 3-ф. эл/дв nv40/40 | 17,5 / 60 | 7,5х10 -3 | 591 х 404 х 431 | 45 | 1.5/1500 | 648 000 |

|  |
| --- |
| **Вакуумная запорная арматура** |
| **Затворы вакуумные** | **Диаметр условного прохода (мм)** | **Проводимость (теоретич.) в молек. режиме (л/с)** | **Потребляемая мощность (Вт)** | **Цена руб. с НДС** |
| 2 ЗВЭ-100 | 100 | 1300 | 63 | 90 000 |
| 2 ЗВЭ-100Р | 100 | 1300 | 63 | 102 600 |
| 2 ЗВЭ-160 | 160 | 3340 | 100 | 99 120 |
| 2 ЗВЭ-160Р | 160 | 3340 | 100 | 114 360 |
| 2 ЗВЭ-250Р | 250 | 13400 | 100 | 152 520 |
| 2 ЗВЭ-400Р | 400 | 46250 | 200 | 221 160 |
| 2 ЗВЭ-630/400Р | 630 | 146000 | 400 | 318 840 |
|  |  |  |  |  |
| **Клапана вакуумные магнитные** |
| **Клапана вакуумные** | **Диаметр условного прохода (мм)** | **Проводимость в молек. режиме (л/с)** | **Габаритные размеры (мм)** | **Наибольшая вел. Натекания (л мкм рт. ст./с)** | **Цена руб. с НДС** |
| КВМ-25 | 25 | 14,2 | 185\*85\*26,2 | 7,5х10 -7 | 37 200 |
| КВМ-63 | 63 | 180 | 320\*150\*70 | 7,5х10 -7 | 53 400 |
| КВМ-100 |   | 180 | 320\*150\*70 | 7,5х10 -7 | 99 180 |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
| **Клапана вакуумные электрические** |
| **Клапана вакуумные** | **Диаметр условного прохода (мм)** | **Проводимость в молек. режиме (л/с)** | **Габаритные размеры (мм)** | **Наибольшая вел. Натекания (л мкм рт. ст./с)** | **Цена руб. с НДС** |
| КВЭ-25 | 25 | 14,2 | 270\*110\*26,2 | 7,5х10 -7 | 33 300 |
| КВЭ-63 | 63 | 180 | 345\*155\*70 | 7,5х10 -7 | 47 940 |
| КВЭ-100 | 100 | 470 | 450\*200\*102 | 7,5х10 -7 | 75 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Клапана вакуумные ручные** |
| **Клапана вакуумные** | **Диаметр условного прохода (мм)** | **Проводимость в молек. режиме (л/с)** | **Габаритные размеры (мм)** | **Наибольшая вел. Натекания (л мкм рт. ст./с)** | **Цена руб. с НДС** |
| КВР-10 | 10 | 16 | 110\*80\*60 | 7,5х10 -7 | 11 340 |
| КВР-16 | 16 | 16 | 110\*80\*60 | 7,5х10 -7 | 12 300 |
| КВР-25 | 25 | 16 | 110\*80\*60 | 7,5х10 -7 | 14 400 |
| КВР-40 | 40 | 16 | 110\*80\*60 | 7,5х10 -7 | 20 820 |
| КВР-63 | 63 | 180 | 215\*150\*120 | 7,5х10 -7 | 24 780 |
| КВР-100 | 100 | 470 | 250\*185\*150 | 7,5х10 -7 | 33 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Клапана -натекатели** |
| Клапан напускной 3КН-2,5 (НО) | 2,5 | 45 840 |
| Клапан напускной 3КН-2,5 (НЗ) | 2,5 | 45 840 |